|  |
| --- |
| **119 火災通報裝置型式試驗紀錄表** |
| 申請者 |  | 型號 |  |
| 試驗日期 |  | 試驗人員 |  |
| 溫溼度 |  | 查驗人員 |  |
| 試 驗 項 目 內 容 | 樣 品  |
| A | B |
| 外觀等試驗 | 構造、形狀、材質 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 外 觀 狀 況 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 尺 寸 | 本 體 | 長 mm | mm | mm |
| 寬 mm | mm | mm |
| 高 mm | mm | mm |
|  |  mm | mm | mm |
| mm | mm | mm |
| mm | mm | mm |
| 整體動作試驗 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 性能試驗 | 手動啟動裝置試驗 | 操作容易、確實 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 選擇信號開始送出 | 秒 | 秒 |
| 發報表示 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 電話迴路切換試驗 | 發信時 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 收信時 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 優 先 通 報 試 驗 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 蓄積語音訊息試驗 | 手動啟動 | 通報信號音 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 自動語音 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 蓄積語音儲存時間 | 秒 | 秒 |
| 蓄積語音等訊息送出試驗 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 再 撥 號 試 驗 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 通話功能試驗 | 回鈴應答 | 10 秒未回鈴再通報 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 回鈴時的聽覺顯示 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 應答、通話 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 手動操作切換、通話 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 火災通報功能影響試驗 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 預備電源切換試驗 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 電壓變動試驗 | 常用電源 | 90﹪~110﹪ | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 預備電源 | 85﹪~110﹪ | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 單機功能試驗 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 附屬裝置試驗 | 火警自動警報設備之連動啟動試驗 | 回鈴時的聽覺顯示 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 應答、通話 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 通報信號音 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 自動語音 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 蓄積語音儲存時間 | 秒  | 秒  |
| 標示檢查 | □ 良 □ 否 | □ 良 □ 否 |
| 備註 |  | 判定 |
| □合格□不合格原因：□給予補正補正日期： |