119 火災通報裝置個別試驗紀錄表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請者 |  | 申請數量 |  |
| 型式認可編號 |  | 型號 |  |
| 試驗年月日 |  | 試驗人員 |  |
| 溫溼度 |  | 會同人員 |  |
| 試驗項目內容 | 樣品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 外觀 | 構造、形狀、材質 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 外 觀 狀 況 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 本 體 | 長 ± mm | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 寬 ± mm | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 高 ± mm | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
|  |  ± mm | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
|  ± mm | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
|  ± mm | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 標示檢查 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 性能等 | 整體動作試驗 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | 試驗項目內容 | 樣品編號 | 1 | 2 | 3 |
| 手動啟動裝置試驗(1 次) | 操作容易、確實 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | 性能 | 通話功能試驗 | 回鈴應答 | 10 秒未回鈴再通報 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 選擇信號開始送出 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | 回鈴的聽覺顯示 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 發報表示 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | 應答、通話 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 電話迴路切換試驗 | 發信時 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | 手動操作切換、通話 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 收信時 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | 火災通報功能影響試驗 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 優先通報試驗 | 通報內容 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | 附屬裝置試驗 | 火警自動警報設備之連動啟動試驗 | 火災信號的受信啟動 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 蓄積語音訊息試驗 | 手動啟動 | 通報信號音 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | 手動啟動裝置的操作通報 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 自動語音 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | 備註 |  | 個別認可試驗結果 |
| 蓄積語音儲存時間 |  秒 |  秒 | 秒 |
| 再撥號 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □合格□ 不合格原因：□給予補正 補正日期： |
| 火警自動警報設備之連動啟動 | 通報信號音 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 自動語音 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |
| 蓄積語音儲存時間 | 秒 | 秒 | 秒 |
| 再撥號 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 | □ 良□ 否 |